---
navigation:
    parent: epp_intro/epp_intro-index.md
    title: ME Пороговий випромінювач рівня енергії
    icon: extendedae:threshold_level_emitter
categories:
- extended devices
item_ids:
- extendedae:threshold_level_emitter
---

# ME Пороговий випромінювач рівня енергії

<GameScene zoom="8" background="transparent">
  <ImportStructure src="../structure/cable_threshold_level_emitter.snbt"></ImportStructure>
</GameScene>

Він працює як SR-тригер (Reset-Set Latch). Він вимикає редстоуновий сигнал, коли кількість речі в мережі менша за нижній поріг, і вмикає, коли кількість перевищує верхній поріг.

Наприклад, якщо нижній поріг встановлено на 100, а верхній – на 150, виходить така поведінка:

- 0-100 - вимкнення сигналу
- 100-150 - простій
- 150+ - подача сигналу

Спочатку мережа порожня, тому випромінювач не буде активним.

Коли кількість речі зростає і перевищує 150, випромінювач почне випромінювати редстоуновий сигнал.

Коли кількість зменшується і стає меншою за 150, випромінювач все одно надсилає сигнал.

Якщо кількість стає меншою за 100, випромінювач вимикається.