Кинетические генераторы
И генератор крутится
<&dynamo_recipe>Самая простая форма генерации энергии — это не солнечная энергия или уголь, а использование природных сил для возбуждения генератора.<br>
Кинетический динамо-агрегат подключается к встроенным методам производства мощности на валу и вырабатывает электроэнергию в зависимости от скорости их вращения.<np>
Ветряные мельницы и водяные колеса, подробно описанные на следующих страницах, являются источниками мощности на валу, которые принимает кинетический динамо-агрегат; они должны быть установлены после динамо-агрегата, чтобы подключиться к нему.<br>
Другие источники мощности на валу не могут быть использованы с кинетическим динамо-агрегатом и не будут вырабатывать электроэнергию.<np>
<&windmill_recipes>Ветряные мельницы — это базовый, но медленный метод генерации энергии.
Скорость зависит от пространства перед ней, при этом выходная мощность значительно снижается, если поток воздуха прегражден.
Кроме того, погодные условия, такие как дождь или шторм, приводят к усилению ветра и повышению скорости.<np>
<&sail_recipe>Генерацию энергии на основе ветра можно улучшить, покрыв лопасти тканью.
Это увеличивает площадь поверхности, а вместе с ней скорость вращения и выход энергии.
Паруса ветряной мельницы изготавливаются из <link;industrial_hemp;плотной ткани;fabric_recipe> и прикрепляются к мельнице нажатием правой кнопкой мыши.<np>
<&waterwheel_recipes>Водяные колеса — это постоянный метод генерации мощности на валу.
Из-за более высоких нагрузок водяные колеса требуют <link;basic_metal_products;сталь;alloys> в своей конструкции.<br>
Скорость вращения основана на количестве воды, текущей вокруг колеса: чем больше воды, тем выше скорость.<br>
До трех водяных колес могут быть установлены вплотную друг к другу и обеспечивать мощность от одного вала.