Двери и люки
Остеклено 15.06.1961
<&treated_wood>Двери и люки из обработанной древесины не представляют собой ничего особенного, это лишь более изысканная версия стандартной деревянной двери.<br>
Они изготавливаются из досок обработанной древесины и бывают двух вариантов: в стальной раме и полностью деревянные.
<&steel>Стальные двери и люки — это более безопасный вариант железных дверей, подходящий для использования на объектах с повышенным уровнем безопасности.<br>
В отличие от железных дверей, они открываются обычным способом, а не только при подаче сигнала красного камня.<br>
При подаче сигнала красного камня активируется запорный механизм, и дверь невозможно открыть до тех пор, пока сигнал не будет отключён.