Радиовышка
Длинноволновое радио REM-64
В то время как передача энергии на большие расстояния должна опираться на <link;basic_wiring;высоковольтную проводку>, информация может передаваться по беспроводной связи.<np>
§lРадиовышка§r может транслировать сигналы красного камня для приема другими вышками.<br>
Чтобы две вышки могли взаимодействовать, они должны быть настроены на одну частоту и находиться в пределах досягаемости друг друга.<br>
Дальность действия любой радиовышки сильно ограничивается любыми окружающими строениями или ландшафтом, которые выше её самой.
Для достижения оптимальной дальности вышки следует размещать на открытых полях или на вершинах гор или зданий.<np>
§lКонструкция:§r
Собранная вышка имеет три порта подключения в верхней части основного блока управления:<br>
§2Левый порт§r предназначен для ввода энергии.
Радиовышка потребляет <config;i;machines.radio_tower_consumption> Flux/т для работы.<br>
§2Центральный порт§r предназначен для отправляемых и получаемых сигналов через <link;redstone_wiring;разъём интерфейса красного камня;bundled>.<np>
§2Правый порт§r предназначен для удалённого управления вышкой: выбор одной из 16 сохранённых частот путём подачи сигнала соответствующего цвета через другой разъём интерфейса красного камня.<np>
§lИнтерфейс:§r
Интерфейс вышки оснащён ползунком для установки частоты в диапазоне от 128 до 384 кГц.<br>
Ниже расположены 16 цветных кнопок, с помощью которых можно сохранить выбранную частоту для быстрого переключения на неё.<br>
Эти же сохранённые частоты могут быть активированы только цветным сигналом красного камня, поданным на 
порт управления, как объяснялось ранее.<br>
Дисплей в правом нижнем углу показывает другие вышки в радиусе действия и на той же частоте.
Поле ниже указывает дальность действия вышки в метрах.