Дизельный генератор
Больше объёма: Ещё больше объёма.
Высоковольтная архитектура может быть захватывающей, но электрическая сеть не очень полезна, если нет генератора, который может её обеспечить.<br>
Дизельный генератор — это основной способ выработки ВН-энергии.
Он работает на <link;industrial_fluids;Biodiesel;биодизеле> или другом тяжёлом топливе, как подробно описано на следующих страницах.
Из-за высокой выходной мощности он быстро расходует топливо, поэтому наличие достаточного производства топлива является обязательным условием.<np>
<&structure>Двигатель и генератор собираются из радиаторов, труб, блоков механизмов и строительных лесов, как показано выше, и формируются путём активации центрального генератора молотом инженера.<br>
Топливо должно подаваться в нижние углы генератора, а энергия будет выводиться через три разъёма на шине над генератором.<br>
Выходная мощность в <config;i;machines.dieselGen_output> Flux/т будет разделена между всеми подключёнными разъёмами.
Генератор будет работать только в том случае, если хотя бы один выход может принимать энергию.<br>
Маленькая клемма сбоку выключит генератор при подаче сигнала красного камня; это поведение можно инвертировать с помощью инженерной отвёртки.<br>
Ниже приведен список видов топлива, которые принимает генератор, и время работы генератора на одном полном ведре: <&list>