Промышленные жидкости
В долине бочек
<&creosote_oil>§lКреозотовое масло§r — густая, вязкая жидкость, получаемая в результате деструктивного пиролиза §lугля§r в <link;coke_and_graphite;угольный кокс>.<br>
Оно используется для различных продуктов, включая <link;treated_wood;обработанную древесину>, и может сжигаться в <link;diesel_generator;дизельном генераторе>.<np>
<&redstone_acid>§lРедстоуновая кислота§r — мощная кислота, получаемая путём растворения кислой соли редстоуна в воде.<br>
Хотя точные свойства редстоуна остаются загадкой даже для самых учёных инженеров, он проявляет себя как невероятно эффективный электролит.<np>
<&redstone_acid_mixer>Кислота недостаточно сильна, чтобы растворять органику, но она вызывает слабую коррозию металла и служит отличным электролитом для <link;accumulators;аккумуляторов;recipes>.<br>
Для массового производства кислоту можно легко создать в <link;mixer;миксере>, используя 1 единицу §2редстоуновой пыли§r на четверть ведра воды.<br>
<&redstone_acid_copper>При использовании в <link;chemical_thrower;химическом распылителе> или <link;bottling_machine;разливочной машине> её можно применять для окисления медных блоков.<br>
Рецепт в разливочной машине потребляет восьмую часть ведра на каждый окисленный блок.<np>
<&plant_oil_ethanol>§lРастительное масло§r и §lэтанол§r — виды топлива растительного происхождения, в основном используемые для производства <link;industrial_fluids;биодизеля;biodiesel>.<br>
Этанол также можно... <link;refinery;перерабатывать>.<br>
При сжигании в <link;diesel_generator;дизельном генераторе> биодизель вырабатывает поистине промышленные объемы энергии.<np>
<&high_power_biodiesel>Чтобы ещё больше увеличить выход энергии §lбиодизеля§r, его можно смешать с <link;industrial_fluids;зельем силы;potion> в <link;refinery;нефтеперерабатывающем заводе> в соотношении 95 к 5. Полученный §lвысокоцетановый биодизель§r горит на 25% дольше!<np>
<&resin_acetaldehyde>§lФенольная смола§r и §lацетальдегид§r являются основными компонентами пластика <link;resin_and_duroplast;дуропласта;duroplast>.<br>
Рецепты производства этих химических прекурсоров можно найти в <link;resin_and_duroplast;следующих разделах>.<np>
<&herbicide>§lГербицид§r — это химикат с довольно ядовитым воздействием на местную флору.<br>
При заправке в <link;chemical_thrower;химический распылитель> он распыляется в виде мелкодисперсного тумана, который иссушает и уничтожает любые растения, с которыми соприкасается.<np>
<&herbicide_mixing>Жидкость удаляет листву с деревьев, уничтожает цветы, кусты и посевы, а также очищает землю от травы. Она также обезвоживает и портит пашню.<br>
Чтобы изготовить гербицид, смешайте полведра <link;fermenter;этанола> с §2медной§r и §2серной пылью§r в <link;mixer;миксере>.<np>
<&potion>§lЗелья§r можно разливать по вёдрам...