Автоматические выключатели
Хлопок вкл — Хлопок выкл
<&manual_breaker>Размыкатели — это простые выключатели, которые могут останавливать поток энергии через провода.<br>
Они соединяют два провода одного типа и пропускают энергию только тогда, когда активированы.
Из-за высокого риска эти выключатели нельзя подключать к ВН-проводке.<br>
Их можно использовать для отделения энергоемкого оборудования от сети или подключения дополнительного набора генераторов при необходимости.<br>
Они также будут излучать сигнал редстоуна, когда включены;
это поведение можно инвертировать, нажав на выключатель Инженерной отверткой.<br>
Кроме того, это отличный способ управления вашим <link;engineered_lighting;освещением;electric_lantern>!
<&rs_breaker>Редстоуновые размыкатели — это во всех отношениях улучшенная версия ручного размыкателя с улучшенной проводкой, пропускной способностью и изоляцией.<br>
Редстоуновые размыкатели способны работать с ВН-проводкой, в отличие от своих ручных аналогов, но ими нельзя управлять вручную из-за риска для безопасности.<br>
Сигнал редстоуна, поданный на любую сторону устройства, разорвет соединение.
Это поведение можно инвертировать с помощью Инженерной отвертки.