Металлические конструкции
Клепка
<&storage_recipes>Помимо обработанной древесины, обработанные металлы являются распространенными строительными блоками.<br>
Все металлы могут быть переработаны в блоки и плиты, а пластины — в листовой металл, как показано на следующей странице.<np>
<&sheetmetal_recipes>Листовой металл можно окрашивать в шестнадцать различных оттенков.<np>
<&fence_recipes>Металлические заборы являются аналогом стандартных деревянных и обработанных деревянных заборов.<br>
Металлические заборы не горят, поэтому их можно эффективно использовать для удержания горячих существ, таких как ифриты или горящая нежить.<np>
<&connector_recipe>Структурные соединители работают аналогично обычным соединителям, но являются чисто декоративными.<br>
Эти соединители можно поворачивать на несколько градусов, нажимая на них правой кнопкой мыши с помощью молота инженера.<np>
<&coil_recipes>Структурные соединители не принимают обычные провода; вместо этого они принимают веревку и стальную проволоку на максимальном расстоянии 32 м.<br>