Проходные изоляторы
Дыра в стене
<&feedthrough>Провода сами по себе не могут сосуществовать с камнем, деревом или более индустриальными материалами, преграждающими им путь.<br>
Благодаря осторожному применению терракотовой изоляции, внутри этих материалов можно создать сплошной канал для проведения энергии.<br>
Проходной изолятор позволяет объединить два коннектора сквозь стену толщиной в один метр, при этом к каждому коннектору можно подключить не более одного провода.<br>
Их можно создать, используя любой «обычный» твердый блок посередине, нажав ПКМ по любому из двух коннекторов инженерным молотом.<br>
Для создания проходных изоляторов под соответствующий тип провода можно использовать неструктурные коннекторы.