Разъём-зонд красного камня
Сравнительно захватывающе
Разъёмы-зонды — это компактные устройства, обладающие многими функциями §2компаратора§r.<br>
Уровни сигнала компаратора будут выводиться на подключённый провод красного камня.
Кроме того, можно установить §lпороги сигнала§r, при которых зонд будет выдавать сигнал только в том случае, если он выше заданного значения.<br>
Эти зонды могут работать на двух каналах, отправляя считанный сигнал по одному и одновременно принимая и выводя сигналы по другому.
Все эти параметры настраиваются с помощью инженерной отвёртки.<br>
Обратите внимание, что многие многоблочные машины поддерживают работу с компаратором, как описано на следующих страницах.
Там, где это доступно, панель управления красным камнем многоблочной машины является назначенным местом для подключения компаратора или разъёма-зонда.<np>
§lРезервуар: §rКак подробно описано в его <link;tank;разделе руководства>
§lСилос: §rКак подробно описано в его <link;silo;разделе руководства>
§lСборщик: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.
§lАвтоматизированный верстак: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.
§lДробитель: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.
§lЛесопилка: §rВыводит сигнал пропорционально целостности пильного диска.<np>
§lДуговая печь: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.
Компаратор у электродов сверху будет посылать сигнал, отражающий состояние самого повреждённого электрода.
§lСоковыжималка: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.
§lБродильный чан: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.
§lМиксер: §rВыводит сигнал пропорционально заполнению инвентаря.<np>
§lЭкскаватор: §rВыводит сигнал пропорционально количеству оставшейся руды в жиле.<br>
<br>
Для более детального анализа различных многоблочных машин, их инвентарей, хранилищ энергии и жидкостей, рассмотрите возможность использования <link;machine_interface;интерфейса механизмов>.