Залежи минералов
Ого-рудные дела
В толще камня по всему миру разбросаны небольшие концентрированные месторождения <link;ores;руд>, видимые невооруженным глазом и добываемые ручными инструментами.<br>
Помимо них, в подстилающей породе находятся §2минеральные жилы§r, состоящие из нескольких различных руд, слишком разреженных для извлечения чем-либо, кроме <link;excavator;специальной машины>.<br>
В конце этого раздела приведено приложение со списком всех известных минеральных жил.<np>
<&survey_tools>Поскольку минеральные жилы являются частью камня, для обнаружения следов необходимы §2инструменты геологоразведки§r. Отправляясь в путь и используя эти инструменты на блоках природного камня и почвы, вы сможете определить приблизительное местоположение жил.<br>
Каждая проба, взятая из одной и той же жилы, позволяет более точно определить её центр и содержимое. Минеральные жилы могут пересекаться, поэтому разведка может показать следы жил в непосредственной близости. Однако места отбора проб, расположенные слишком близко друг к другу, не дают полезной информации о местоположении жилы.<br>
Искусственные блоки, такие как листовой металл, растения (например, бревна) и жидкости (например, вода), не содержат следов минеральных жил и, следовательно, не могут быть использованы с инструментами геологоразведки.<np>
<&sample_drill>§2Буры для отбора керна§r обеспечивают точную идентификацию состава и ожидаемого выхода минеральной жилы. Как и в случае с геологоразведкой, их нельзя использовать на воздухе или в воде.<br>
Бур можно запустить вручную и отключить сигналом красного камня. При подаче энергии, например, от <link;accumulators;аккумулятора> в качестве переносной батареи, бур будет потреблять <config;i;machines.coredrill.consumption> Flux/т для производства §2образца керна§r.<br>
Образцы керна хрупкие, и их необходимо извлекать вручную так же, как и при повторной активации машины.<np>
<&core_sample>Образцы керна можно легко проанализировать визуально, чтобы определить относительное наличие минералов в данном месте.<br>
В отличие от простой разведки, углубленный анализ с помощью бура для керна позволяет определить §2насыщенность§r. Более высокая насыщенность означает более высокий шанс того, что экскаватор добудет руду.<br>
Образцы керна можно размещать, удерживая клавишу Shift, что позволяет легко идентифицировать информацию с первого взгляда. Кроме того, при размещении на карте можно наносить маркеры при нажатии правой кнопкой мыши на образец, отмечая местоположение жилы красным треугольником.<br>
Образцы керна не показывают водоносные горизонты или другие следы жидкости в регионе; они отображают только минеральное богатство разведки.<np>
<&spoils>Даже жилы с высокой насыщенностью невозможно разрабатывать без подъема камня, окружающего жилу. Когда месторождения разрабатываются издалека, в отвальной породе и грязи содержится больше руды.<br>
Из-за неэффективной экскавации такие жилы будут давать меньше руды, чем хорошо расположенное месторождение.<np>