Жидкостный насос
Давление растет
<&pump_recipe>Жидкостные насосы используются для перемещения жидкостей и создания в них давления как внутри, так и вне трубопроводных систем.<br>
Жидкости будут выкачиваться из <link;storage_barrels;жидкостных бочек;> или <link;storage_minecarts;вагонеток с цистерной;>, только если у резервуара и насоса есть соединения с этой стороны.<br>
Использование инженерного молота на гранях нижней половины насоса переключает соединение между входом, выходом и заблокированным состоянием.<br>
При подаче сигнала красного камня насос будет работать на низкой мощности. Нажатие ПКМ инженерной отверткой инвертирует этот режим.<br>
Подача энергии (Flux) на насос задействует режим высокого давления и значительно увеличит скорость перекачки.<br>
При размещении напротив источников жидкости в мире насосы будут всасывать жидкость во внутренний резервуар через свои входы. Воду можно качать так же, как если бы вы набирали её ведром.<br>
Собранная жидкость будет заменяться булыжником в объеме текучей жидкости в мире. Этот режим можно включать и выключать, используя инженерный молот на верхней части насоса с зажатым Shift.