Заводские окна
Грязь обязательна
<&window_recipes>Окна в рамах позволяют естественному свету проникать на завод, чтобы не полагаться только на <link;engineered_lighting;фонари>.<br>
Рамы из обработанной древесины толще, а из стали и алюминия — тоньше.<br>
В отличие от обычных стеклянных панелей, эти окна можно размещать горизонтально в дополнение к вертикальному положению, чтобы использовать их как потолочные люки!<np>
<&reinforced>Изготовленные из многослойного стекла и <link;resin_and_duroplast;листов дюропласта;start> и заключенные в прочную раму из незерита, эти окна обладают высокой устойчивостью к взрывам вплоть до взрывов Иссушителя!