Улучшенная доменная печь
Промышленная очистка
<&brick_recipe>Улучшенная доменная печь — это гораздо более профессиональный способ <link;crude_blast_furnace;создания стали>. Она не только позволяет автоматизировать ввод и вывод ресурсов, но и может быть оснащена <link;improved_blast_furnace;воздухонагревателями;preheater> для ускорения процесса очистки путём подачи горячего воздуха.<br>
Печь строится из армированного кирпича — отличный выбор для первой стали начинающего инженера.<np>
<&multiblock>Структура этой печи похожа на её примитивную предшественницу, но кирпичи были укреплены, а сверху добавлена воронка для загрузки ресурсов.<br>
Сталь выводится спереди печи, шлак — сзади; печь будет автоматически выводить их в подключённые инвентари или на <link;conveyor_belts;конвейерные ленты>. Железо и угольный кокс подаются сверху.<br>
Порты по бокам печи используются для подачи нагретого воздуха с помощью нагревателей, описанных на следующих страницах.<np>
<&preheater>Воздухонагреватели доменной печи используются для нагрева воздуха и последующего его нагнетания в печь для ускорения процесса выплавки железа. К каждой печи можно подключить до двух воздухонагревателей (по одному к портам с каждой стороны), и каждому из них для работы требуется <config;i;machines.preheater_consumption> Flux/т.