Инженерный схемный стол
Не вдыхайте пары
Используя схемный стол, сложные логические цепи красного камня можно сжать с нескольких квадратных метров до одной единственной платы.<br>
§2Логические схемы§r изготавливаются из <link;crafting_components;вакуумных ламп;ламп>, установленных на <link;crafting_components;платы;текстолит> с помощью припоя, такого как §2свинцовая проволока§r или §2медная проволока§r.<br>
Из-за необходимости припаивать компоненты к плате, питание должно подаваться на разъем на задней стороне стола.<br>
Используя различные компоненты, вы выбираете схему цепи, которую хотите создать, и определяете входные значения, а также назначенный выход.<br>
Доступными входами и выходами являются 16 цветных каналов 
провода красного камня, а также 8 «Регистров».<br>
Они позволяют временно хранить значение внутри блока, который обрабатывает логику, как будет подробно описано позже.<br>
После установки оператора, входов и выходов, необходимые компоненты перечисляются рядом со слотами ввода слева.<br>
Количество требуемых компонентов зависит от сложности схемы, при этом §lNAND§r (И-НЕ) является самым простым в производстве.<br>
Если в наличии имеется достаточное количество компонентов, вы можете забрать готовую схему из выходного слота справа.<br>
На следующих страницах подробно описано несколько полезных советов по настройке логических схем на верстаке.<np>
Полезные клавиши:<br>
При наведении курсора на 
кнопку входа или выхода нажмите цифровую клавишу, чтобы переключить её на соответствующий номер регистра.
Нажмите букву, чтобы прокрутить цвета, начинающиеся с этой буквы.<br>
Возьмите готовую логическую схему и щелкните ею по центру интерфейса схемного стола, чтобы скопировать инструкции в стол.