---
navigation:
  parent: aae_intro/aae_intro-index.md
  title: Камера реакций
  icon: advanced_ae:reaction_chamber
categories:
  - продвинутые устройства
item_ids:
  - advanced_ae:reaction_chamber
---

# Камера реакций

<BlockImage id="advanced_ae:reaction_chamber" scale="4"></BlockImage>

Камера реакций способна ускорять химические реакции, используя каталитическую жидкость и большое количество
энергии. Таким образом, реакции, которые происходят естественным образом, могут быть принудительно вызваны внутри камеры, чаще всего с
более эффективными результатами благодаря контролируемой среде.

## Питание камеры

Камера реакций может быть довольно энергозатратной при ускорении. Использование Карт Ускорения увеличивает скорость, с которой
потребляется общая стоимость энергии, повышая требуемую энергию за такт. При подаче энергии напрямую через систему ME,
камера будет пытаться получить количество, необходимое для одного такта обработки, и если это не удастся, вы можете столкнуться с
мерцанием, когда питание системы включается и выключается. Чтобы устранить этот эффект, система AE должна быть оснащена
энергетическими буферами в виде <ItemLink id="ae2:dense_energy_cell" />. Камера также способна напрямую получать
энергию из энергетических ячеек (из Applied Flux), если они доступны в приводах, чтобы перезаряжаться и производить
крафт, не потребляя из энергетических буферов ME. Уменьшение количества карт ускорения также является вариантом, если в данный
момент нет доступной генерации энергии. Чтобы правильно питать ее, есть несколько вариантов.
* Примечание: Поставщики шаблонов (Pattern Providers) или Интерфейсы (Interfaces) в виде частей (прикрепленные к кабелю) не обеспечивают
подключение к сети. Чтобы питать камеру с их помощью, вам также потребуется подключить флюксовый кабель напрямую к ней.

### Поставщик шаблонов в виде полного блока

Поставщик шаблонов в виде полного блока способен напрямую подключать Камеру реакций к сети AE2, позволяя извлекать энергию
по мере необходимости и устраняя потребность во внутреннем буфере камеры. Если общая энергия, хранящаяся в сети, ниже
требуемой энергии за такт, прогресс замедлится, и на экране будет отображено предупреждение. Для этого метода
рекомендуется, чтобы сеть была подключена к нескольким <ItemLink id="ae2:dense_energy_cell" />.

### Внешнее питание

Альтернативный способ питания Камеры реакций — использование внешнего источника энергии. Любой источник, способный подавать
энергию, должен быть достаточным для заполнения ее буферов и начала обработки. Если подаваемая энергия поступает с
недостаточной скоростью, на экране камеры будет отображено предупреждение.

### Индукционные карты (Требуется дополнительный мод: Applied Flux)

Индукционные карты могут быть вставлены в Поставщики шаблонов, являющиеся частью кабеля, или в направленные Поставщики шаблонов,
позволяя им экспортировать энергию, хранящуюся в Энергетических ячейках. Если все настроено правильно, это должно заполнить
хранилище энергии Камеры реакций, позволяя ей работать. Однако обратите внимание, что Индукционные карты, как и некоторые
другие компоненты AE2, имеют таймер разгона, начиная медленно и увеличивая скорость со временем. Это означает, что скорость
крафта сначала не будет максимальной из-за недостатка накопленной энергии, но по мере продолжения крафта Индукционная карта
должна быть способна обеспечить достаточное количество энергии.