---
navigation:
  parent: index.md
  title: クォーツ発振時計
  icon: ae2cs:quartz_oscillator_clock
  position: 180
item_ids:
  - ae2cs:quartz_oscillator_clock
  - ae2cs:quartz_oscillator_clock_part
---

# クォーツ発振時計

<Row gap="16">
  <BlockImage id="ae2cs:quartz_oscillator_clock" scale="2" />
  <ItemImage id="ae2cs:quartz_oscillator_clock_part" scale="2" />
</Row>

**クォーツ発振時計**は、AECSが提供する周期的なレッドストーン信号発生器です。
固定リズムで安定した設定可能なレッドストーンパルスを出力し、
正確なタイミング制御を必要とする自動化システムに適しています。

---

## 機能的な役割

クォーツ発振時計は以下のニーズに対処するために設計されています：

- 固定間隔でのレッドストーン信号の反復トリガー
- 自動化デバイスへの安定した時間基準の提供

このデバイスは主に**制御とスケジューリングコンポーネント**として使用され、
エネルギーやアイテム加工機械というよりも制御に焦点を当てています。

---

## 信号の動作

クォーツ発振時計のレッドストーン出力は以下の特性を持ちます：

- 周期的にレッドストーン信号を出力
- 各トリガーは2つのパラメータで定義：
  - **パルス幅**：レッドストーン信号がアクティブな継続時間
  - **間隔**：連続するトリガー間の待機時間

これらの2つのパラメータを調整することで、
短いパルスから長周期トリガーまで、幅広いタイミングパターンを作成できます。

---

## ネットワークとチャンネル動作

クォーツ発振時計はMEネットワークに接続でき、以下のネットワーク特性を持ちます：

- **チャンネルを消費しない**
- ネットワーク構造の一部として存在可能
- チャンネル伝送パスに参加可能
