---
navigation:
  parent: index.md
  title: MEエンダーエミッター
  icon: ae2cs:ender_emitter
  position: 200
item_ids:
  - ae2cs:ender_emitter
  - ae2cs:ender_linker
---

# MEエンダーエミッター

<Row gap="16">
  <ItemImage id="ae2cs:ender_emitter" scale="8" />
  <ItemImage id="ae2cs:ender_linker" scale="8" />
</Row>

**MEエンダーエミッター**は、AECSが提供する近距離無線ネットワーク接続コンポーネントです。
限定されたエリア内でMEネットワークリンクを自動的に確立し、
ケーブルの複雑さを軽減したい状況に適しています。

---

## 機能的な役割

エンダーエミッターは主に以下の用途で使用されます：

- 限定範囲内に新しく設置されたネットワークノードを自動リンク
- 従来のAEケーブルへの依存を軽減

**<ItemLink id="ae2cs:ender_broadcaster" />**と併用することで、
物理ケーブルからほぼ完全に独立したネットワークレイアウトを構築可能です。

---

## 自動リンク動作

エンダーエミッターがネットワークケーブルに接続されると：

- 有効範囲内に新しく設置されたブロックやパーツを自動的にリンク
- 利用可能なチャンネルがなくなるまで自動リンクが継続
- リンクプロセスにプレイヤーの追加操作は不要

この動作は、デバイスが頻繁に設置または交換される
自動化環境に非常に適しています。

---

## 自動リンク制御

より複雑なネットワーク構造をサポートするため、
エンダーエミッターは複数の制御オプションを提供します：

- **ケーブルやケーブル状のパーツ**への自動リンクを無効化可能
  サブネットワークレイアウトへの干渉を回避
- 自動リンクモードを一時的に無効化可能
  手動でのネットワーク調整が必要な状況向け

これらのオプションは、自動リンクが既存のネットワーク設計を
妨害するのを防ぎます。

---

## 手動リンク

自動リンクモードが完全に無効化されていても、
エンダーエミッターは手動リンクをサポートします：

- **<ItemLink id="ae2cs:ender_linker" />**を使用
- エミッターを**Shift + 右クリック**して紐付け
- 対象ブロックを**右クリック**してリンク完了

この方法は、正確で制御されたネットワーク接続を目的としています。

---

## リンク範囲設定

エンダーエミッターは自動リンク範囲の設定が可能です：

- 自動リンクは設定された範囲内のみに適用
- 自動リンク範囲外だが最大有効範囲内のデバイス：
  - 自動的にはリンクされない
  - 手動では依然として接続可能

このメカニズムにより、同一エリア内で
自動リンクと細やかな手動制御の共存が可能です。

---

## 複数エミッターの接続

複数のエンダーエミッターを互いにリンクさせることで、
より長距離でのチャンネル伝送を実現できます。

ただし、非常に長い距離や大規模なネットワークシナリオでは、
集中型チャンネル伝送には**<ItemLink id="ae2cs:ender_broadcaster" />**の方が
一般的に適しています。
