---
navigation:
  parent: index.md
  title: 电路蚀刻器
  icon: ae2cs:circuit_etcher
  position: 90
item_ids:
  - ae2cs:circuit_etcher
---

# 电路蚀刻器

<Row gap="16">
  <BlockImage id="ae2cs:circuit_etcher" scale="8" />
</Row>

**电路蚀刻器** 是 AECS 提供的一种处理器生产设备，
用于将块状材料直接加工为对应的处理器成品，
以简化原有的多步骤制造流程。

---

## 功能定位

在原有流程中，处理器通常需要经历以下步骤：

1. 使用压印模板制作电路板
2. 制作硅板
3. 组合电路板与硅板得到处理器

电路蚀刻器将上述步骤整合为一次设备处理，
实现从**块状材料到处理器成品**的直接转换。

该设备主要用于：

- 降低处理器生产的操作复杂度
- 减少对压印模板与中间产物的依赖
- 提升中后期自动化环境中的处理器产量

---

## 工作方式

消耗能量处理配方，
其处理结果与常规制作流程保持一致。

不额外节约材料，
仅在制造方式上进行了简化。

---

## 机器特性

电路蚀刻器具备以下通用机器特性：

- 支持 **[面配置](side_config.md)** 系统
- 可自动从所连接的 **ME 网络** 中获取能量
- 支持通过外部能量线缆获取能量
- **参与频道传递**
