---
navigation:
  parent: introduction/index.md
  title: 无线收发器
  position: 1
  icon: extendedae_plus:wireless_transceiver
categories:
  - extendedae_plus devices
item_ids:
  - extendedae_plus:wireless_transceiver
---

# 无线收发器

<BlockImage id="extendedae_plus:wireless_transceiver" scale="5" />
无线收发器是一种高级无线AE设备，它融合了无线连接器的便捷性与量子环的跨维度能力，能够将ME网络的频道以无线方式远程传输至多个地点。

## 工作机制

### 基本概念
无线收发器采用**一主多从**的架构：
- **主端 (Master)**: 连接至提供频道的源ME网络
- **从端 (Slave)**: 放置在需要频道的位置，从一个主端接收频道。**一个主端可以为多个从端提供频道**

### 跨维度传输
支持跨维度传输频道，传输的前提是**主端与从端所在的区块均必须保持加载状态**

## 操作指南

### 模式与频率设置

- **空手右键**: 切换设备的**主从模式**
- **Shift + 右键**: **增加**设备的配对频率
- **Shift + 左键**: **减少**设备的配对频率
- **手持扳手左键**: 快捷调整无线收发器的频率
- **扳手右键**: **锁定**设备当前的工作模式与频率，防止意外更改
- **石英切割刀**: 可为无线收发器重命名。重命名后，从端的Jade将显示其所连接的主端名称，便于识别和管理

### 所有权与安全 (v1.4.4+)

自版本 1.4.4 起，无线收发器支持绑定所有权，以增强安全性与频道隔离。
- **默认归属**: 1.4.4 版本前放置的无线收发器将被视为**公用**设备。
- **自动绑定**: 1.4.4 及之后版本，玩家放置的无线收发器在放下时即会自动绑定到该玩家。
- **FTB Teams 支持**: 设备可绑定至FTB队伍。**不同队伍或玩家的无线收发器，即使频率相同，也无法互通**，实现了频道隔离。

> **重要更新提示**
> 如果您从旧版本更新至 1.4.4 或更高版本，请务必注意：
> - 破坏掉旧的**公共主端**后，您需要将对应的**从端挖下并重新放置**，以完成其所有权的绑定，否则将无法连接。
