Логические схемы
С умным видом по Тьюрингу
Благодаря высокой скорости и универсальности <link;redstone_wire;Редстоун-проводов> и уникальным свойствам <link;components;Вакуумной лампы;tubes>, теперь можно значительно уменьшить размеры сложных редстоун-схем.
Используя Стол для схем, вы можете создавать гораздо более компактные логические схемы. Для этого вам понадобятся <link;components;плата;pcb>, несколько вакуумных ламп и какой-нибудь припой, вроде свинцовых или медных проводов. Стол также должен получать энергию через вход на задней стороне.
Используя различные компоненты, вы выбираете нужный шаблон схемы и определяете входные значения, а также назначаете выход.
Доступные входы и выходы — это 16 цветных каналов редстоун-провода, а также 8 "Регистров". Они позволяют временно хранить значение внутри блока, который обрабатывает логику — об этом позже.
После установки оператора, входов и выходов, вы увидите список необходимых компонентов рядом со слотами ввода слева. Количество требуемых компонентов зависит от сложности схемы, причём §lNAND§r (И-НЕ) — самая простая в производстве. Если компонентов достаточно, вы можете забрать готовую схему из слота вывода справа.<np>
Полезные горячие клавиши:
При наведении на кнопку входа или выхода, нажмите цифровую клавишу, чтобы переключиться на соответствующий регистр. Нажмите букву, чтобы перебирать цвета, начинающиеся с этой буквы.
Возьмите готовую логическую схему и кликните ей по центру интерфейса стола для схем, чтобы скопировать её настройки в стол.<np>
<&unit>Логический блок — это блок, в который устанавливаются готовые логические схемы для использования. В нём есть место для §210 схем§r и целых §28 встроенных регистров§r, что позволяет использовать его для любой схемы.
Чтобы логический блок мог взаимодействовать с системами цветных редстоун-проводов, к одной из его сторон должен быть присоединён <link;redstone_wire;Коннектор редстоун-интерфейса;bundled>.
Каждый раз, когда один из подключённых коннекторов меняет своё состояние, логический блок проходит по своим схемам и выполняет все 10 операций.
Если схема использует регистр в качестве выхода, полученное значение сохраняется в регистре и может быть использовано последующими схемами в качестве входа.
Тот же коннектор интерфейса, что используется для ввода, может служить и для вывода.