Переработка шлака
Ноль отходов!
Хотя шлак и считается отходом производства в <link;crude_blast_furnace;Доменной печи>, его свойства позволяют использовать его повторно несколькими способами. Особенные применения описаны на следующих страницах.
Из шлака можно делать различные стройматериалы, включая две трети <link;concrete;бетонной смеси> и стекло. Кроме того, благодаря своему минеральному составу, шлак можно использовать для создания <link;chemicals;промышленного удобрения;fertilizer>.
<&slag_gravel>§2Шлаковый гравий§r — это шлак, переработанный в <link;crusher;Дробилке> до грубой крошки. Он ведёт себя как обычный гравий, и его можно измельчить дальше, в песок.
Кроме того, шлаковый гравий содержит ценные питательные вещества для водной флоры. Любые водные растения, посаженные на нём (например, водоросли), растут быстрее, чем на других блоках.
<&slag_glass>Если переплавить шлак в обычной печи вместо дробления, получится §2шлаковое стекло§r — твёрдый, полупрозрачный материал. Оно ослабляет проходящий сквозь него свет и может использоваться как изолятор в <link;wiring;высоковольтных реле;connector_recipes>.
<&slag_bricks>§2Шлаковые кирпичи§r — это шлак, которому придали форму стекловидных кирпичей с помощью верстака или камнереза. Благодаря своей остеклованной структуре, шлаковые кирпичи плотнее и прочнее обычных глиняных, и лучше выдерживают взрывы.
Из шлаковых кирпичей можно делать ступени, плиты и стены, у которых есть небольшой подоконник из обожжённого кирпича на самом верхнем слое.