---
title: Введение
icon: oritech:area/reactor
---

<Callout variant="warning">
    Добро пожаловать в мир ядерных реакторов, где использование энергии атома настолько же захватывающе, насколько и опасно.
    Помните, с большой силой приходит большая ответственность, а также потенциально взрывоопасные последствия. Пожалуйста, убедитесь, что соблюдаются все протоколы безопасности, чтобы не превратить вашу лабораторию в светящийся кратер.
</Callout>

## Обзор

Ядерные реакторы Oritech — это отличный способ генерировать огромное количество энергии.
Они потребляют урановые или плутониевые топливные элементы и производят RF в зависимости от количества стержней реактора и нейтронных отражателей рядом с ними.
Однако крайне важно обеспечивать их достаточным охлаждением.

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor" width={1000} />
</center>

Сжигание топлива в реакторе выделяет тепло, и для управления температурой реактора предусмотрено несколько компонентов:
- Тепловые трубы отводят тепло от стержней и распределяют его по трубам.
- Тепловые вентиляторы реактора забирают часть тепла от самого горячего соседнего компонента, например, от топливных стержней или тепловых труб, и выводят его из реактора.
- Тепловые поглотители забирают фиксированное количество тепла от всех соседних компонентов, но для работы им требуется постоянный запас охлаждающих предметов.

Реактор допускает некоторое накопление тепла. В идеале правильно охлаждаемый реактор не должен иметь утечек тепла. Однако некоторые компоненты, такие как тепловые вентиляторы, работают эффективнее при более высоких температурах. Если выделяется слишком много тепла, которое невозможно отвести, топливные стержни могут перегреться, что приведёт к ядерной катастрофе (расплавлению). Если стержень достигает температуры выше 2000 °C и удерживает её продолжительное время, это спровоцирует расплавление.
Перед тем как реактор достигнет этих температур, сработают предупреждающие сирены. В зависимости от размера реактора и количества стержней расплавление приведёт к более сильному или более слабому взрыву.

<Callout variant="info">
    Для начинающих учёных Oritech Inc., желающих безопасно исследовать новые конструкции реакторов и их варианты, доступна опция в конфигурации (Safe Reactors), благодаря которой реакторы вместо взрыва при перегреве будут уходить в период охлаждения (стабилизации).
</Callout>

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_interior_sample" width={500} />
</center>

Реактор должен состоять из прямоугольных стен, где края выполнены из блоков оболочки реактора. Максимальный размер реактора составляет 64 блока в любом направлении.
Контроллер ядерного реактора необходимо разместить где-нибудь на стенах. Энергетические порты также можно размещать на боковых стенах.
Все остальные компоненты, не являющиеся портами, должны быть размещены внутри реактора. Реактор может быть любой высоты, но его внутренняя структура должна быть идентичной по вертикальной оси. Это означает, что вы можете спроектировать свой реактор в 2D-пространстве, а затем масштабировать его по вертикали по мере необходимости. Любой реактор, работающий с внутренней высотой в 1 блок, будет работать аналогичным образом и при высоте в 10 блоков. Однако производство энергии, а также потребление охладителя и топлива будут масштабироваться соответственно.

Вот как может выглядеть компоновка компонентов:

<center>
<ModAsset location="oritech:area/port_show" width={500} />
</center>