---
title: Компоненты реактора
icon: oritech:area/reactor
---

Реактор можно собрать из различных компонентов:

- Контроллер ядерного реактора: Сердце вашего реактора. Этот блок нужно разместить один раз где-нибудь на стенах. С ним нужно взаимодействовать для сборки или обновления реактора.
В интерфейсе (GUI) отображается текущий статус реактора, а также температуры компонентов и статистика. Интерфейс показывает только первый слой внутренней структуры.

- Оболочка реактора: Прочное и устойчивое к взрывам покрытие реактора. Она должна полностью закрывать весь каркас.

- Стержень реактора: Внутренние компоненты, которые необходимо снабжать урановыми или плутониевыми топливными элементами. Для загрузки топлива требуется топливный порт над каждым столбцом стержней.
Стержни бывают одиночными, двойными или четверными — они генерируют тепло и энергию в зависимости от количества.

- Тепловая труба реактора: Тепловые трубы поглощают тепло от соседних топливных стержней, а затем распределяют его между соседними тепловыми вентиляторами. Максимальное количество переданного тепла от соседнего компонента зависит от разницы температур между двумя компонентами:
  > разницаТемператур / 4 + 10

- Нейтронный отражатель реактора: Эти блоки отражают нейтроны соседних топливных стержней, повышая их эффективность.

- Тепловой вентилятор реактора: Вентиляторы отводят тепло от самого горячего соседнего компонента. Количество отведённого тепла зависит от температуры этого соседа. От более горячих компонентов будет отведено больше тепла. Точная формула:
  > теплоСоседа / 100 + 4

- Тепловой поглотитель реактора: Тепловые поглотители могут отводить фиксированное количество тепла от всех соседних компонентов. Это означает, что они наиболее эффективны в окружении компонентов, требующих охлаждения. Однако для этого требуется постоянная подача охладителя в виде льда, синего льда или плотного льда через порт охлаждающего поглотителя над столбом поглотителей. Количество используемого охладителя фиксировано и не увеличивается при охлаждении большего числа сторон. Каждый тик с каждого соседа снимается 16 единиц тепла.

- Энергетический порт реактора: Используется для вывода энергии, генерируемой реактором. Каждый порт может выдавать до 25 000 RF/тик.

- Топливный порт реактора: Должен быть установлен на внешнем потолке (оболочке) реактора, над топливными стержнями. Сюда можно загружать топливные элементы.

- Порт охлаждающего поглотителя реактора: Должен быть установлен на внешнем потолке (оболочке) реактора, над тепловыми поглотителями. Сюда можно подавать охладитель в виде льда, синего льда или плотного льда.

- Редстоун-порт реактора: Подача редстоун-сигнала к этому порту отключит приём нового топлива. Любой топливный элемент, который уже начал гореть, должен полностью выгореть, прежде чем реактор окончательно остановится от сигнала редстоуна. Порт также можно использовать с компаратором для вывода данных. Он имеет 3 режима: Энергия, Количество непустых стержней и Температура. Для переключения между режимами просто кликните ПКМ по порту.

## Активность топливных стержней

Каждый топливный стержень потребляет фиксированное количество топлива из топливных портов сверху. Каждый топливный элемент имеет свою ёмкость топлива. Используйте JEI, REI или EMI для просмотра данных по расходу конкретных элементов. Каждый одиночный стержень использует 1 единицу ёмкости, двойной использует 2, а четверной — 4.

Во время горения топлива каждый стержень генерирует нейтронные импульсы. Каждый импульс создаёт определённое количество энергии (по умолчанию 64). Чем больше импульсов получает стержень, тем больше энергии он также создаёт.
По умолчанию каждый стержень отправляет и получает один импульс. Однако если соседним компонентом также является топливный стержень, он нанесёт соседнему компоненту дополнительный импульс. Нейтронные отражатели можно использовать для отправки импульса обратно к его источнику, действуя аналогично стержню в роли соседа.

Двойные и четверные импульсы поражают другие стержни в том же блоке импульсами, а также рассылают 2 или 4 импульса соседям.

Одиночный стержень генерирует 1 внутренний импульс, двойной — 4, четверной — 12.

Количество выделяемого тепла зависит от общего числа импульсов стержня (внутренние плюс внешние импульсы):
> импульсы / 2 * импульсы + 4