---
title: Принципы проектирования реактора
icon: oritech:area/reactor
---

Вы можете проектировать реакторы так, как вам захочется. В целом, двойные или четверные стержни более эффективны в плане расхода топлива, так как они генерируют больше суммарного RF на каждый топливный элемент, но при этом их гораздо сложнее охлаждать.

Вы можете использовать активное охлаждение с помощью тепловых поглотителей или пассивное — только с помощью тепловых вентиляторов. Будучи окружённым активными компонентами со всех сторон, один поглотитель может забирать до 16 * 4 = 64 тепла за тик, но для его работы требуется лёд. Лёд можно создать из воды с помощью промышленного охладителя.

Одиночный тепловой вентилятор может отводить тепло в зависимости от самого горячего соседнего блока. При 1000 °C он отведёт 14 единиц тепла, а при 0 °C — всего 4. В зависимости от ваших целей, вы, вероятно, захотите либо распределить тепло с помощью труб на множество вентиляторов, либо окружить несколько поглотителей тепловыми трубами.

<div onlineOnly="true" >
Основываясь на предоставленных формулах, вот небольшая таблица, которая сделает за вас часть математики:
| Тип стержня | Кол-во стержней | Внутренние импульсы | Внешние импульсы | Всего импульсов | Генерируемое тепло | Генерируемый RF | Вентиляторы при 0 °C | Вентиляторы при 1000 °C | Необходимые контакты поглотителя |
| ----------- | --------------- | ------------------- | ---------------- | --------------- | ------------------ | --------------- | -------------------- | ----------------------- | -------------------------------- |
| одиночный   | 1               | 1                   | 0                | 1               | 4                  | 32              | 1                    | 1                       | 1                                |
|             | 1               | 1                   | 1                | 2               | 6                  | 64              | 2                    | 1                       | 1                                |
|             | 1               | 1                   | 2                | 3               | 8                  | 96              | 2                    | 1                       | 1                                |
|             | 1               | 1                   | 4                | 5               | 16                 | 160             | 4                    | 2                       | 1                                |
| двойной     | 2               | 4                   | 0                | 4               | 12                 | 128             | 3                    | 1                       | 1                                |
|             | 2               | 4                   | 1                | 5               | 16                 | 160             | 4                    | 2                       | 1                                |
|             | 2               | 4                   | 2                | 6               | 22                 | 192             | 6                    | 2                       | 2                                |
|             | 2               | 4                   | 4                | 8               | 36                 | 256             | 9                    | 3                       | 3                                |
|             | 2               | 4                   | 8                | 12              | 76                 | 384             | 19                   | 6                       | 5                                |
| четверной   | 4               | 12                  | 0                | 12              | 76                 | 384             | 19                   | 6                       | 5                                |
|             | 4               | 12                  | 1                | 13              | 88                 | 416             | 22                   | 7                       | 6                                |
|             | 4               | 12                  | 2                | 14              | 102                | 448             | 26                   | 8                       | 7                                |
|             | 4               | 12                  | 4                | 16              | 132                | 512             | 33                   | 10                      | 9                                |
|             | 4               | 12                  | 8                | 20              | 204                | 640             | 51                   | 15                      | 13                               |
|             | 4               | 12                  | 16               | 28              | 396                | 896             | 99                   | 29                      | 25                               |
</div>

Конструкции реакторов могут различаться. Небольшой реактор может быть достаточным для генерации энергии на ранних и средних этапах игры, тогда как на поздних этапах потребуются массивные установки.
При тестировании проектов часто рекомендуется использовать малые топливные элементы, чтобы обеспечить более быструю остановку, если реактор начнёт перегреваться.

Обычно несколько топливных стержней окружают тепловыми трубами и компонентами охлаждения, как показано ниже:

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_small_layout" width={500} />
</center>

Для более крупных реакторов с большей плотностью стержней потребуется гораздо больше охлаждения. Учтите, что не все внутренние блоки должны быть заполнены:

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_bigger_layout" width={500} />
</center>