---
title: Ядра механизмов
id: oritech:machine_core_2
type: block
related_items: ["oritech:machine_core_1", "oritech:machine_core_3", "oritech:machine_core_4", "oritech:machine_core_5", "oritech:machine_core_6", "oritech:machine_core_7"]
---

Ядра механизмов определяют качество мультиблочных механизмов Oritech. Лучшие ядра не делают механизм быстрее сами по себе. Их главная цель — увеличить количество слоев расширителей и подключенных улучшений, которые может поддерживать механизм.

**Создание**
- Ядра механизмов создаются по уровням, каждый из которых повышает предел качества.
- Уровень 1 использует доски и верстак.
- Уровень 2 использует медь или железо с лазуритом.
- Уровень 3 использует [нити углеродного волокна](@oritech:carbon_fibre_strands) или [никелевый слиток](@oritech:nickel_ingot) с редстоуном.
- Уровень 4 использует [усиленную медную обшивку](@oritech:machine_plating_block) и [эндер-соединение](@oritech:enderic_compound).
- Уровень 5 использует [адамантовый слиток](@oritech:adamant_ingot) и [продвинутые вычислительные движки](@oritech:advanced_computing_engine).
- Уровень 6 использует [дюратиумный слиток](@oritech:duratium_ingot) и [сомнительные контейнеры](@oritech:dubios_container).
- Уровень 7 использует [прометеум](@oritech:promethium_ingot) и [сверхпроводники](@oritech:superconductor).

**Использование**
- Мультиблочные механизмы подсвечивают требуемые позиции для ядер при нажатии ПКМ.
- Вы также можете нажать ПКМ по механизму, держа ядро в руке, чтобы автоматически установить следующее подходящее ядро, при условии, что целевое место свободно.
- Итоговое качество механизма определяет глубину расширителей и масштабирование улучшений, а не чистую скорость обработки.