---
id: oritech:energy_pipe
type: block
related_items: ["oritech:framed_energy_pipe", "oritech:energy_pipe_duct_block"]
title: Энергетический кабель
custom:
    Transfer rate: "10,000 RF/t"
---

Передает энергию (RF) между механизмами и энергохранилищами. Базовая скорость передачи составляет 10 000 RF/тик.

Энергия в Oritech передается по принципу выталкивания (push-based), поэтому генераторы и блоки хранения выталкивают энергию в кабели, которые затем направляют её в подключенные механизмы.
У самого кабеля нет режима извлечения. Гаечный ключ можно использовать для отключения соединений кабеля.

## Варианты
*   **Стандартный**: Базовый кабель.
*   **Каркасный**: Версия в виде полного блока для встраивания в здания.
*   **Канал**: Альтернативный визуальный стиль. Каналы не подключаются к механизмам напрямую, только к другим кабелям и трубам.

<Callout variant="info">
    Для передачи очень больших объемов энергии используйте [сверхпроводник](@oritech:superconductor).
</Callout>