---
id: oritech:steam_engine_block
type: block
related_items: ["oritech:steam_boiler_addon"]
title: Паровой генератор
custom:
    Ёмкость RF: "100,000"
    RF/t: "50,000 макс."
    Ёмкость котла: "8 ведер"
    Необходимые ядра: "2"
---

Все генераторы (кроме базового) можно модернизировать для производства пара, установив улучшение "Паровой котёл".
После установки механизм перестанет напрямую производить RF. Вместо этого он будет производить пар в соотношении 2:1.

Для производства пара потребляется вода. Воду и пар можно закачивать и выкачивать непосредственно через само улучшение, но не через сам механизм.

<center>
<ModAsset location="oritech:area/steam_power" width={1000} />
</center>

Чтобы использовать пар, можно применить паровой генератор для производства RF. Он принимает пар на входе и выдаёт воду на выходе.
Однако в процессе теряется около 20% воды, поэтому для работы генераторов требуется постоянный приток новой воды.

<Callout variant="info">
    Паровые генераторы не будут работать, если их резервуар для воды полностью заполнен. Всегда следите за тем, чтобы воде было куда уходить.
    Используя резервуары, компараторы и редстоун, можно построить самоподдерживающийся цикл.
</Callout>

Скорость парового генератора варьируется в зависимости от количества накопленного пара. Больше пара означает большее давление, что заставляет его работать быстрее.
Скорость масштабируется линейно в зависимости от процента заполнения парового резервуара,
достигая максимального множителя 10 при полном баке.

Эффективность генератора также зависит от скорости. Более высокая эффективность приводит к получению большего количества RF за единицу произведённого пара.
Механизм работает наиболее эффективно при скорости около 700%. Любые значения ниже или выше этого уровня приведут к менее идеальной выработке.

Энергия выводится через красные слоты механизма. Жидкостные порты отмечены синим цветом.

<Callout variant="info">
    Объединение в цепь позволяет обрабатывать огромные объёмы пара
    без сложной системы труб для каждого блока.
</Callout>


## Объединение в цепь

Вы можете соединить несколько паровых генераторов вместе, чтобы сформировать крупную электростанцию, строя паровые генераторы вплотную друг к другу.
*   **Главный двигатель**: Основной контроллер, управляющий работой всей цепи.
*   **Подчинённые двигатели**: Дополнительные генераторы, соединённые в линию (до 10 блоков).
*   **Обработка**: Главный двигатель распределяет обработку пара между подчинёнными,
    увеличивая общую пропускную способность.
*   Все трубы и взаимодействия должны подключаться только к первому паровому генератору (главному двигателю).

Главный двигатель — это первый генератор, который получает пар. Подключайте свои трубы только к этому первому генератору.