---
id: neepbus
---
# NEEP总线

NEEP总线是一种多控制器串行总线，通过数据线缆连接数个机器即可构成此总线。

总线网络中的机器可根据地址交换整型数据，地址需由拉丁字母和数字组成。

## 描述

数据可在端口间传送，而单个机器可有多个端口。

- 每个端口都有其独属的地址，由拉丁字母和数字组成。
- 输出端口会向地址对应的输入端口传送数据。
- 不同输入端口的地址可以相同，这些端口收到的数据也一致。

机器可有输入端口和输出端口。

- 输入端口可以写入（接收数据）。
- 输出端口可以向输入端口写出（发送数据），也可被读取。

## 读写

与红石不同，NEEP总线中如要传送数据，必须进行读写操作。

比如，玩家更改滑动拉杆的值时，其会向对应目标地址写数据。当网络中新加入同地址端口时，滑动拉杆则不会进行写操作。