---
title: 反應爐設計原則
icon: oritech:area/reactor
---

你可以依照自己的需求設計反應爐。

一般來說，雙聯與四聯燃料棒的燃料利用率比較高，因為每顆燃料顆粒能換到更多總 RF；  
但相對地，它們也更難冷卻。

你可以選擇以反應爐熱吸收器進行主動冷卻，或只依靠反應爐散熱器進行被動冷卻。

當一個熱吸收器四周都被需要散熱的元件包圍時，  
它每刻最多可以吸收 `16 * 4 = 64` 點熱量，但前提是你必須持續供應冰。

你可以用工業冷卻機把水製成冰來維持供應。

單個反應爐散熱器的散熱量，取決於它相鄰元件中最熱的那一個。

在 `1000°C` 時，它每刻能排出 `14` 點熱量；在 `°C` 時則只有 `4` 點。

因此，依照你的設計目標不同，  
你通常會在「用熱導管把熱分散到大量散熱器」，  
與「用熱導管包圍少數熱吸收器」這兩種策略之間做選擇。

<div onlineOnly="true" >
根據前面提到的公式，下面這張表可以幫你快速估算一些常見組合：
| 燃料棒類型 | 棒數 | 內部脈衝 | 外部脈衝 | 總脈衝數 | 產生熱量 | 產生 RF | 0 C 所需散熱器 | 1000 C 所需散熱器 | 所需熱吸收器接觸面 |
| ---------- | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | ------- | --------------- | ------------------ | -------------------- |
| 單管燃料棒 | 1    | 1        | 0        | 1        | 4        | 32      | 1               | 1                  | 1                    |
|            | 1    | 1        | 1        | 2        | 6        | 64      | 2               | 1                  | 1                    |
|            | 1    | 1        | 2        | 3        | 8        | 96      | 2               | 1                  | 1                    |
|            | 1    | 1        | 4        | 5        | 16       | 160     | 4               | 2                  | 1                    |
| 雙聯燃料棒 | 2    | 4        | 0        | 4        | 12       | 128     | 3               | 1                  | 1                    |
|            | 2    | 4        | 1        | 5        | 16       | 160     | 4               | 2                  | 1                    |
|            | 2    | 4        | 2        | 6        | 22       | 192     | 6               | 2                  | 2                    |
|            | 2    | 4        | 4        | 8        | 36       | 256     | 9               | 3                  | 3                    |
|            | 2    | 4        | 8        | 12       | 76       | 384     | 19              | 6                  | 5                    |
| 四聯燃料棒 | 4    | 12       | 0        | 12       | 76       | 384     | 19              | 6                  | 5                    |
|            | 4    | 12       | 1        | 13       | 88       | 416     | 22              | 7                  | 6                    |
|            | 4    | 12       | 2        | 14       | 102      | 448     | 26              | 8                  | 7                    |
|            | 4    | 12       | 4        | 16       | 132      | 512     | 33              | 10                 | 9                    |
|            | 4    | 12       | 8        | 20       | 204      | 640     | 51              | 15                 | 13                   |
|            | 4    | 12       | 16       | 28       | 396      | 896     | 99              | 29                 | 25                   |
</div>

反應爐的設計可以差異很大。

小型反應爐通常就足以支撐前中期發電需求；  
到了後期，若你需要大量電力，才可能需要更大型的設計。

測試設計時，通常建議先使用小型燃料顆粒，這樣一旦反應爐開始過熱，也能更快停機。

常見做法是讓少量燃料棒被熱導管與冷卻元件包圍，像下面這樣：

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_small_layout" width={500} />
</center>

若你要做更大型、燃料棒更密集的反應爐，就會需要更多冷卻設置。

也請注意，內部空間不一定要全部塞滿元件：

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_bigger_layout" width={500} />
</center>
