---
title: 反應爐元件
icon: oritech:area/reactor
---

反應爐可以由多種不同的元件構成：

#### - 核反應爐控制面板
反應爐的核心。此方塊必須在牆面上放置一個。需要與其互動來組裝或更新反應爐。

其 GUI 介面會顯示反應爐的當前狀態、元件溫度，與各項統計資料。

反應爐介面僅會顯示其內部結構的第一層。

#### - 反應爐牆體
反應爐牆體是一種非常堅固，且具備高抗爆性的方塊。它應包裹住整個框架。

#### - 反應爐燃料棒
內部元件，需要供應鈾或鈽燃料顆粒。

每個燃料棒柱體上方，都需要一個燃料埠來投入燃料。

提供單管、雙聯或四聯燃料棒，會根據數量產生不同程度的熱量與能量。

#### - 反應爐熱導管
熱導管會從相鄰的燃料棒吸收熱量，然後在相鄰的散熱器之間傳遞熱量。

從相鄰元件傳遞的最大熱量，取決於兩個元件之間的溫差：

  > 溫度差 / 4 + 10

#### - 反應爐中子反射器
這些方塊會反射相鄰燃料棒的中子，從而提高其效率。

#### - 反應爐散熱器
散熱器會從相鄰溫度最高的元件移除熱量。移除的熱量多寡，取決於相鄰元件的溫度。

元件越熱，移除的熱量就越多。準確的公式為：

  > 相鄰元件的溫度 / 100 + 4

#### - 反應爐熱吸收器
熱吸收器可以從所有相鄰元件，移除固定量的熱量。

這表示當它被需要冷卻的元件包圍時，效率最高。

然而，需要在熱吸收器柱上方的冷卻劑埠中，持續供應冷卻劑，例如冰（或藍冰、冰磚）。

冷卻劑的消耗量是固定的，不會因為冷卻的面數增加而提高。

每刻會從每個相鄰面移除 **16** 單位的熱量。

#### - 反應爐能量埠
能量埠用於輸出反應爐產生的能量。每個埠最多可輸出 25,000 RF/t。

#### - 反應爐燃料埠
需要放置在反應爐頂部外層，下方對準燃料棒。這是投入燃料顆粒的位置。

#### - 反應爐冷卻劑吸收埠
需要放置在反應爐頂部外層，下方對準吸熱器。這是投入冷卻劑（例如冰、藍冰或冰磚）的位置。

#### - 反應爐紅石埠
對紅石埠輸入紅石訊號將會停止送入燃料。

任何已經開始燃燒的燃料顆粒，都必須燃燒完畢，反應爐才會在收到紅石訊號後完全停機。

該埠也可以配合比較器來輸出資料，擁有三種模式：能量、運作中的燃料棒數量、溫度。

只需右鍵點擊該埠即可切換模式。

## 燃料棒運作邏輯

每根燃料棒都會消耗其上方燃料埠，供應的固定量燃料。

每種燃料顆粒的燃料容量不同。請使用 JEI/REI/EMI 查看特定顆粒的容量資料。

單管燃料棒使用 1 個容量單位，雙聯使用 2 個，四聯則使用 4 個。

燃燒燃料時，每根燃料棒都會產生中子脈衝。每個脈衝會產生特定量的能量（預設為 64）。

燃料棒接收到的脈衝越多，產生的能量也就越多。每根燃料棒預設會發送並接收一個脈衝。

然而，若相鄰的元件也是燃料棒，它也會向該相鄰元件發送一個脈衝。

中子反射板可用於將脈衝反射回來源處，其作用類似於相鄰的燃料棒。

雙聯/四聯脈衝會擊中同一方塊內的其他燃料棒，並向相鄰元件發送 2 或 4 個脈衝。

單管燃料棒會產生 1 個內部脈衝，雙聯產生 4 個，四聯產生 12 個。

產生的熱量取決於燃料棒的總脈衝數（內部 + 外部脈衝）：

> 脈衝數 / 2 * 脈衝數 + 4
