---
title: 反應爐紅石埠
id: oritech:reactor_redstone_port
type: block
---

對反應爐紅石埠輸入紅石訊號時，會停止送入新的燃料。

但任何已經開始燃燒的燃料顆粒，都必須先燒完，反應爐才會真正完全停機。

這個埠也能搭配比較器輸出資料。它共有 3 種模式：

*   **溫度**：根據最熱元件的溫度輸出訊號
*   **運作中燃料棒數量**：顯示目前正在燃燒燃料的棒數；雙聯與四聯燃料棒各算作一根
*   **能量**：讀取目前已儲存的 RF 能量

只要對著此埠點擊右鍵，就能這三種模式間輪換。

若要深入了解反應爐運作機制，請參閱[核反應爐指南]($reactor/introduction)。
