---
title: 反應爐元件
icon: oritech:area/reactor
---

反應爐可以由多種不同元件組成：

- 核反應爐控制面板：反應爐的核心。這個方塊必須放在外牆上，而且只需要一個。  
　你需要與它互動來組裝或更新反應爐。  
　介面會顯示目前反應爐狀態、元件溫度與統計資訊，但只會顯示內部的第一層。

- 反應爐牆體：反應爐的高強度外殼，具有很高的抗爆能力，應該完整包覆整個外框。

- 反應爐燃料棒：放置在反應爐內部的核心元件，  
　需要從上方的反應爐燃料埠供應鈾燃料顆粒或鈽燃料顆粒。  
　它有單管、雙聯與四聯三種版本，會依照棒數產生不同的熱量與能量。

- 反應爐熱導管：熱導管會從相鄰燃料棒吸收熱量，再將熱量傳遞給相鄰的反應爐散熱器。  
　它從相鄰元件可傳遞的最大熱量取決於兩者的溫差：
  > temperatureDiff / 4 + 10

- 反應爐中子反射器：將相鄰燃料棒釋放出的中子反射回去，藉此提升燃料效率。

- 反應爐散熱器：散熱器會從相鄰元件中最熱的那一個抽走熱量。  
相鄰元件越熱，它每刻能排出的熱量就越多，計算公式如下：
  > neighborHeat / 100 + 4

- 反應爐熱吸收器：熱吸收器會從所有相鄰元件吸收固定熱量，  
　因此越是被需要冷卻的元件包圍，效率就越高。  
　不過它需要透過上方的反應爐冷卻劑吸收埠持續供應冰、浮冰或藍冰。  
　冷卻劑消耗量是固定的，不會因為同時冷卻更多面而增加。  
　每刻會從每個相鄰元件移除 `16` 點熱量。

- 反應爐能量埠：用來輸出反應爐產生的能量。  
　每個能量埠最高可輸出 `25,000 RF/t`。

- 反應爐燃料埠：必須安裝在反應爐外殼頂部，並且正下方要有燃料棒。  
　燃料顆粒就是從這裡送入反應爐。

- 反應爐冷卻劑吸收埠：必須安裝在反應爐外殼頂部，並且正下方要有熱吸收器。  
　冰、冰磚與藍冰等冷卻劑就是從這裡送入。

- 反應爐紅石埠：對紅石埠輸入紅石訊號後，反應爐會停止接收新燃料。  
　但已經開始燃燒的燃料顆粒仍必須燒完，反應爐才會完全停機。  
　你也可以用比較器從紅石埠讀取資料。  
　它有三種模式：能量、運作中燃料棒數量、溫度。  
　右鍵點擊即可切換模式。

## 燃料棒運作邏輯

每根燃料棒都會固定消耗來自上方燃料埠的燃料。  

不同燃料顆粒擁有不同的容量，具體數值請用 JEI、REI 或 EMI 查看。

單管燃料棒消耗 `1` 單位容量，雙聯燃料棒消耗 `2`，四聯燃料棒則消耗 `4`。

燃料燃燒時，每根燃料棒都會產生中子脈衝。

每一次脈衝預設會產生 `64` 點能量，而燃料棒接收到的脈衝越多，產生的總能量也越高。

每根燃料棒預設都會送出並接收一次脈衝；若相鄰元件也是燃料棒，它也會彼此互相觸發脈衝。

反應爐中子反射器則會把脈衝反射回來源端，效果類似相鄰還有另一根燃料棒。

雙聯與四聯燃料棒除了會彼此互相觸發脈衝之外，也會向外部分別送出 `2` 次或 `4` 次脈衝。

單管燃料棒有 `1` 次內部脈衝，雙聯有 `4` 次，四聯則有 `12` 次。

熱量會依照燃料棒的總脈衝數來計算，也就是內部脈衝加上外部脈衝：

> pulses / 2 * pulses + 4
