---
title: 核反應爐介紹
icon: oritech:area/reactor
---

<Callout variant="warning">
    歡迎來到核反應爐的世界。  
    原子能既強大又危險，一旦操作失當，後果往往是爆炸等級的。  
    請務必遵守安全程序，否則你的實驗室很可能會變成一個發光的大坑。
</Callout>

## 概覽

《起源科技》的核反應爐非常適合用來產生大量能量。

它會消耗鈾燃料顆粒或鈽燃料顆粒，  
並根據反應爐燃料棒周圍的其他燃料棒與反應爐中子反射器數量來產生 RF。

當然，前提是你得先把反應爐冷卻好。

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor" width={1000} />
</center>

燃料在反應爐中燃燒時會產生熱量，而反應爐提供了幾種不同的散熱方式：
- 反應爐熱導管會從燃料棒吸收熱量，並沿著管線傳遞出去。
- 反應爐散熱器會從相鄰元件中最熱的那一個抽走部分熱量，再排放到反應爐外。
- 反應爐熱吸收器會從所有相鄰元件吸收固定熱量，但需要穩定供應冷卻劑才能運作。

反應爐本身允許一定程度的熱量累積。

理想情況下，冷卻良好的反應爐不應該有多餘熱量外洩；  
不過像反應爐散熱器這類元件，反而會在較高溫環境下更有效率。

若產生的熱量過多，超出了冷卻系統能帶走的範圍，燃料棒就可能過熱並引發核熔毀。

當某根燃料棒持續高於 `2000°C` 一段時間後，就會觸發熔毀。

反應爐在接近這個溫度前會先響起警報，而最終爆炸的規模則取決於反應爐尺寸與燃料棒數量。

<Callout variant="info">
    若你想更安全地測試新的反應爐設計，《起源科技》提供了「`安全模式`」設定。  
    啟用後，反應爐在過熱時不會爆炸，而是進入冷卻階段。
</Callout>

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_interior_sample" width={500} />
</center>

反應爐必須建造成長方體結構，外框邊緣由反應爐牆體構成。  
每個方向的最大長度為 `64` 格。

核反應爐控制面板必須安裝在外牆上，反應爐能量埠也可以設置在側牆。

除此之外，所有非連接埠元件都必須放在反應爐內部。

反應爐可以蓋成任意高度，但內部在 Y 軸上的每一層都必須完全相同。  
也就是說，你可以先用 2D 方式設計一層剖面，再往上堆高成你需要的高度。

一個在內部高度為 `1` 時可正常運作的反應爐，通常在高度為 `10` 時也能以相同原理工作，  
只是發電量、冷卻劑消耗與燃料消耗都會隨之放大。

元件堆疊大致會像下面這樣：

<center>
<ModAsset location="oritech:area/port_show" width={500} />
</center>
