---
navigation:
  parent: ae2:items-blocks-machines/items-blocks-machines-index.md
  title: 故障記憶卡
  icon: mae2:faulty_card
categories:
 - tools
item_ids:
 - mae2:faulty_card
---

# 故障記憶卡

<ItemImage id="mae2:faulty_card" scale="4" />

故障記憶卡是 [記憶卡](ae2:items-blocks-machines/memory_card.md) 的製作過程中，因錯誤組裝而誕生的產物。

這張記憶卡會以對玩家有利的形式發生故障。

其主要用途是簡化重複性的記憶卡作業，例如將設定貼上到多個設備，或設定一排優先權遞增的儲存匯流排。

故障記憶卡的使用方式與普通記憶卡類似，對著設備潛行並點擊右鍵來複製其設定，然後對著另一個設備點擊右鍵貼上。

除此之外，你可以潛行並對著空氣點擊右鍵來輪替模式，或直接對著空氣點擊右鍵，來執行特定模式的操作（主要是輪替子模式）。

# 模式
## 範圍貼上
此模式會對初始使用位置，周圍正方形區域內的任何網路部件貼上設定。

但這只會影響與初始設備，面朝相同方位的網路部件。

對著空氣點擊右鍵使用，可以輪替設定的範圍大小。

## 全域貼上
此模式會對網路中，任何與初始設備相同類型的網路部件貼上設定。

**請務必謹慎使用**

## 遞增／遞減
此模式在每次貼上設定時，會將優先權或位準發射器的設定數量增加或減少 1。

對著空氣點擊右鍵使用，可以在遞增／遞減兩種模式間切換。
