---
title: 介紹
icon: oritech:area/reactor
related_items: [oritech:reactor_controller, oritech:reactor_wall, oritech:reactor_rod]
---

<Callout variant="warning">
    歡迎來到核反應爐的世界。在這裡，利用原子的力量既令人興奮又充滿危險。
    請記住，強大的力量伴隨著巨大的責任 ── 以及潛在的「爆炸性」後果！
    請務必遵守所有安全協議，以免讓你的實驗室變成一個發光的坑洞。
    祝你研發順利，願你的實驗結果是「 尤里卡！」而不是「砰！」。
</Callout>

## 概觀

《起源科技》**反應爐**是產生大量能量的絕佳方式。

這台設備消耗鈾或鈽燃料顆粒，並根據反應爐燃料棒的數量，以及相鄰的中子反射器來產生能量。

然而，讓反應爐保持充足的冷卻至關重要。

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor" width={1000} />
</center>

在反應爐中燃燒燃料會產生熱量，有多種元件可用於管理反應爐的熱量：
- **熱導管**：從燃料棒吸收熱量並沿著管線傳遞。
- **反應爐散熱器**：從鄰近溫度最高的元件（例如燃料棒或熱導管）吸收部分熱量，並將其排出反應爐外。
- **熱吸收器**：會從所有鄰近元件，吸收固定量的熱量，但需要穩定供應冷卻劑物品才能運作。

反應爐允許積聚一定的熱量。

理想情況下，一個冷卻完善的反應爐不會產生任何洩漏熱量。

然而，某些元件（如散熱器）在較熱的環境下效率更高。

若產生的熱量過多導致無法移除，燃料棒可能會過熱，導致**核能爐心熔毁**。

若燃料棒在一段時間內持續維持超過 2000°C 的溫度，就會觸發熔毀。

在反應爐達到熔毀溫度之前，警報器將會響起。

根據反應爐的大小與燃料棒的數量，熔毀導致的爆炸規模會有所不同。

<Callout variant="info">
    對於想要安全探索新反應爐設計的《起源科技》股份有限公司實習科學家，
    設定檔中提供了一個名為「安全反應爐 (Safe Reactors)」的選項，
    這會使反應爐在過熱時，僅進入冷卻階段而非爆炸。
</Callout>

<center>
<ModAsset location="oritech:area/reactor_interior_sample" width={500} />
</center>

反應爐必須由矩形的牆面組成，其邊框需由「反應爐牆體」方塊構成。

反應爐在任一方向上的最大尺寸為 **64** 格方塊。

必須在牆面上放置一個「核反應爐控制面板」。

「能量埠」也可以放置在側面牆面上。

所有其他非埠類的元件，都必須放置在反應爐內部。

反應爐可以建成任意高度，但內部結構在垂直軸上必須完全相同。

這意味著你可以在 **2D 空間中設計你的反應爐，然後根據需要垂直向上擴展**。

任何在內部高度為 1 時可運作的反應爐，在高度為 10 時也會以類似方式運作。

不過能量產出，以及冷卻劑與燃料的消耗量，也會相應地縮放。

以下是元件堆疊可能的樣貌：

<center>
<ModAsset location="oritech:area/port_show" width={500} />
</center>