---
navigation:
  parent: index.md
  title: 末影发信器
  icon: ae2cs:ender_emitter
  position: 200
item_ids:
  - ae2cs:ender_emitter
  - ae2cs:ender_linker
---

# 末影发信器

<Row gap="16">
  <ItemImage id="ae2cs:ender_emitter" scale="8" />
  <ItemImage id="ae2cs:ender_linker" scale="8" />
</Row>

**末影发信器** 是 AECS 提供的一种短距离无线网络连接部件，
用于在一定范围内自动建立 ME 网络链接。
适合用于减少线缆铺设复杂度的场景。

---

## 功能定位

末影发信器主要用于：

- 在有限范围内自动连接新放置的网络节点
- 减少对传统 AE 线缆的依赖

在与 **<ItemLink id="ae2cs:ender_broadcaster" />** 配合使用时，
可以构建几乎完全不依赖物理线缆的网络布局。

---

## 自动链接行为

当末影发信器连接到网络线缆后：

- 会在其作用范围内自动链接新放置的方块或部件
- 自动链接会持续进行，直到可用频道耗尽
- 链接过程不需要额外的玩家操作

该行为适合用于需要频繁放置设备的自动化环境。

---

## 自动链接控制

为了适应更复杂的网络结构，末影发信器提供了多种控制方式：

- 可选择关闭对**线缆与线缆部件**的自动链接  
  用于避免对子网结构产生影响
- 可临时关闭自动链接模式  
  在需要手动调整网络时使用

这些选项用于防止自动链接干扰已有的网络规划。

---

## 手动链接

即使在完全关闭自动链接模式的情况下，
末影发信器仍然支持手动建立链接：

- 使用 **<ItemLink id="ae2cs:ender_linker" />**
- 对发信器 **Shift + 右键** 进行绑定
- 对目标方块 **右键** 完成链接

该方式用于对网络连接进行精确控制。

---

## 链接范围设置

末影发信器支持对自动链接范围进行配置：

- 自动链接仅在设定的范围内生效
- 超出自动链接范围、但仍处于最大作用范围内的设备：
    - 不会被自动链接
    - 仍可通过手动方式进行连接

通过该机制，可以在同一范围内同时实现
自动链接与精细化手动控制。

---

## 多发信器连接

多个末影发信器之间可以相互链接，
用于实现较远距离的频道传输。

需要注意的是：
在更远距离或大规模网络场景下，
**<ItemLink id="ae2cs:ender_broadcaster" />**
通常更适合承担频道的集中传输任务。
